*Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór formularza oferty*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**NAZWA WYKONAWCY/ÓW**

………………………………………………………………………………………..………………….………

……………………………………………………………………………………………………..…….……...

**ADRES WYKONAWCY**

……………………………………………………………………………………………………..…….……...

……………………………………………………………………………………………………..…….……...

Tel./ fax…………………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………..….

NIP ………………………………………………………….

 **Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu ul. Biłgorajska 12**

 **23- 415 Księżpol**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert znak **GOK.271.2.2020** w ramach prowadzonego postępowania na:

**Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu**

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert **za łączną cenę**:

netto …………………………..………. zł

 (słownie zł.: ……………………………………………………………..………………………………………………………)

 brutto …………………………………. zł

 (słownie zł.: ………………………………………………………………………………………………..…………………)

VAT: ……% - …………………………. zł[[1]](#footnote-1).

(słownie zł.: …………………………………………………………………………………….………………………………)

 w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podzespołu/ minimalne wymagania** | **Opis oferowanego towaru – należy wpisać nazwę oraz parametry oferowanego przedmiotu w odniesieniu do wymaganych (wypełnia Wykonawca)** | **Wartość netto za szt.** | **Łączan wartość netto** |
| 1 | **Zestaw komputerowy Nr 1 – 1 szt. o parametrach**  |
| *Pamięć RAM:** zainstalowana pamięć - RAM 32 GB;
* rodzaj pamięci - DDR4;
* częstotliwość szyny pamięci - 3000 MHz;
* możliwość rozbudowy wielkość pamięci RAM – min 64 GB;
* liczba wolnych gniazd pamięci – 2;
* liczba obsadzonych gniazd pamięci – 2.
 |  |  |  |
| Twardy dysk:* zainstalowane dyski – SSD oraz HDD;
* pojemność dysku SSD - min 500 GB;
* rodzaj SSD - M.2 NVMe;
* dysk HDD – min 2TB, 7200obr/min, SATA III (6Gb/s), format 3,5”, 64MB pamięci podręcznej.
 |  |  |  |
| Karta graficzna:* pamięć karty graficznej RAM – min 6 GB;
* interfejs karty graficznej – PCI-Express 3.0 x16;
* wymagane złącza wyjściowe –min. DisplayPort - 3szt oraz HDMI – 1szt (złącza dostępne na tylnym panelu karty, nie dopuszcza się stosowania przelotek, konwerterów);
* procesor karty graficznej, osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik min 11300 punktów, załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik.
 |  |  |  |
| Karta dźwiękowa:* karta dźwiękowa – obsługa systemów dźwięku min 5.1;
* interfejs karty – PCI-Express;
* próbkowanie - min 32 bit;
* częstotliwość próbkowania – min 384 kHz;
* poziom SNR – min 122dB.
 |  |  |  |
| Procesor:* bazowe taktowanie procesora – min 3,3 GHz;
* ilość rdzeni procesora – min 6;
* procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 14000 punktów, załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik.
 |  |  |  |
| Zasilacz – o wydajności minimalnej sumie mocy zastosowanych komponentów. |  |  |  |
| Obudowa – Tower, z portami na przednim panelu: min 2x USB3.2(Gen1). |  |  |  |
| Napęd optyczny wewnętrzny – Nagrywarka Blu-Ray o zapisie BD-R 16x. |  |  |  |
| Złącza na tylnym panelu płyty głównej min: 1 x RJ45, 2x USB 3.2 (Gen2), 4xUSB 3.2 (Gen1), 2xUSB. |  |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64 -bit lub równoważny. Parametry równoważności: * pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012;
* zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;
* pełna integracja z systemami Płatnik;
* pełna obsługa ActiveX;
* wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji lub wirtualizacji.
 |  |  |  |
| Klawiatura – USB. |  |  |  |
| Mysz 3 przyciskowa z rolką – USB. |  |  |  |
| Monitor: * przekątna ekranu - 27 cali;
* typ matrycy – IPS;
* jasność – min 300 cd/m2;
* rozdzielczość – min 1920x1080;
* złącza – min 1x HDMI;
* wąska ramka min z 3 stron (lewa, prawa, górna) o szerokości max 7mm.
 |  |  |  |
| 2 | **Zestaw komputerowy Nr 2 – 3 szt.:** |
| Procesor* procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9000 punktów , załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik;
* ilość rdzeni procesora – min 4;
* częstotliwość procesora - 3.600 GHz;
 |  |  |  |
| Dysk twardy;* pojemność zainstalowanego dysku - 256 GB;
* typ zainstalowanego dysku – SSD M.2 NVMe.
 |  |  |  |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) - DVD+/-RW Tray load  |  |  |  |
| Pamięć RAM* pojemność zainstalowanej pamięci - 8 GB;
* rodzaj zainstalowanej pamięci – DDR4.
 |  |  |  |
| Zintegrowana karta graficzna. |  |  |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa. |  |  |  |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej - 10/100/1000 Mbit/s. |  |  |  |
| Bluetooth. |  |  |  |
| Złącza:* 2 x USB 3.0;
* 4 x USB 2.0;
* 1 x RJ-45 (LAN);
* 1 x HDMI;
* 1 x VGA;
* 1 x wejście liniowe;
* 1 x wyjście liniowe;
* 1x gniazdo wyjścia słuchawkowego
* 1x gniazdo wejścia mikrofonowego.
 |  |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64 -bit lub równoważny. Parametry równoważności:* + pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012;
	+ zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;
	+ pełna integracja z systemami Płatnik;
	+ pełna obsługa ActiveX;
	+ wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji lub wirtualizacji.
 |  |  |  |
| Pakiet standardowego oprogramowania biurowego pozwalający na edytowanie tekstów, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz klient poczty (wraz z nośnikiem). Pakiet zapakowany w zafoliowane, nieotwierane pudełko. Oferowane funkcje:tworzenie i edycja tekstu;tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych;tworzenie i edycja prezentacji;klient poczty współpracujący w pełnym zakresie funkcjonalności z serwerem MS Exchange (e-mail, zadania, kalendarze);możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego);możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO);całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie;możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach;w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji;możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty;współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników;wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach;możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów;automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi;automatyczne wypisywanie hiperłączy;możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych;możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony;możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI;możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu;prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010, 2013, 2016, 2019. |  |  |  |
| Monitor: * przekątna ekranu minimum 24,5 cala;
* częstotliwość odświeżania obrazu 75Hz;
* wbudowane głośniki;
* złącza: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0.
 |  |  |  |
| 3 | **Serwer NAS – 1 szt.:** |
| * procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6100 punktów , załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik; ilość rdzeni procesora – min 4; częstotliwość procesora - 3.600 GHz;
* wbudowana pamięć RAM - 4 GB; rodzaj pamięci - DDR4;
* liczba zatok dysków twardych – 4;
* zasilacze redundantne min 300 W każdy;
* obsługa hot-swap dysków; poziomy RAID - 10 (1+0) , 60 (6+0) , 50 (5+0) , 1 , 6 , 0 , 5;
* interfejs sieciowy –min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s oraz 2 x 10Gbit/s SFP+;
* obudowa - Rack 1U;
* gniazda rozszerzeń - 1 x PCIe;
* obsługa wirtualizacji;
* szyny montażowe RACK;
* dyski HDD 4 szt. – min 4TB , 7200 obr/min, 256MB pamięci podręcznej, MTBF – 1 mln godzin, przystosowany do pracy z systemami NAS.
 |  |  |  |
| 4 | **Switch sieciowy – 1 szt.:** |
| przełącznik wielowarstwowy zarządzalny- L3;* montowany w stelażu RACK – 1U;
* zarządzanie przez stronę www;
* liczba portów Ethernet 1Gb/s- 48;
* liczba modułów SFP+ - 2.
 |  |  |  |
| 5 | **UPS – 1 szt.:** |
| * minimalna moc znamionowa - 700W;
* napięcie wyjściowe - 230V;
* napięcie wejściowe - 160 → 286V;
* typ montażu - Montaż w stelażu RACK 19``;
* typ – Line interactive.
 |  |  |  |
| 6 | **Projektor – 1 szt.:** |
| * + system projekcyjny - Technologia 3LCD;
	+ panel LCD 0,76 cal z C2 Fine;
	+ natężenie światła barwnego - 7.000 lumen- 4.900 lumen; (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4;
	+ natężenie światła białego - 7.000 lumen - 4.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012;
	+ natężenie światła barwnego w orientacji pionowej - 7.000 lumen;
	+ natężenie światła białego w orientacji pionowej - 7.000 lumen;
	+ rozdzielczość - WUXGA, 1920 x 1200;
	+ High Definition - Optymalizacja 4K;
	+ współczynnik proporcji obrazu - 16:10;
	+ stosunek kontrastu - 2.500.000 : 1;
	+ źródło światła – Laser, 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco;
	+ odwzorowanie kolorów - do 1,07 mld kolorów;
	+ złącza - USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (2x), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, Wejście BNC, HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2);
	+ stosunek projekcji - 0,35 - 10,11:1;
	+ Zoom - 1 - 1,6;
	+ przesunięcie soczewki - Pionowo ± 67 %, poziomo ± 30 %;
	+ rozmiar projekcji - 50 cale - 1.000 cale;
	+ wartość przesłony obiektywu projekcyjnego - 1,7 - 2,3;
	+ odległość ogniskowa - 24 mm - 38,2 mm;
	+ obiektyw Wide Zoom.
 |  |  |  |
| 7 | **Ekran – 1 szt.:** |
| * ekran z napędem elektrycznym umożliwiający jego rozwijanie/zwijanie;
* minimalne wymiary powierzchni aktywnej – 440 x 330cm;
* wał nawojowy z wmontowanym cichym napędem rurowym;
* aluminiowa, anodowana obudowa;
* czarna ramka dookoła powierzchni projekcyjnej podnosząca kontrast wyświetlanego filmu/prezentacji oraz eliminuje efekt Keystona ("trapezowania");
* czarny górny pas pozwalający w przypadku wysokich pomieszczeń na umieszczenie części wizyjnej odpowiednio niżej, aby wygodnie oglądać projekcję;
* sterowanie bezprzewodowe do ekranu wbudowane w silnik.
 |  |  |  |
| 8 | **Kamery**  |
| **Kamera nr 1 – 1 szt.** |  |  |
| * przetwornik (mln. Punktów): 8.29;
* rozmiar matrycy: 1/2.5 cala;
* rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI);
* format HD: 4K;
* ogniskowa minimalna (mm): 4.4;
* ogniskowa maksymalna (mm): 88;
* zbliżenie optyczne: x 20;
* zbliżenie cyfrowe: x 250;
* stabilizator obrazu: Optyczny;
* przysłona: F2.0 - F3.8;
* przysłona listkowa: 6 listków;
* rozdzielczość zdjęć: 1024 x 1024;
* rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC;
* ekran LCD – przekątna 3 cale;
* szerokość maksymalna: 80mm;
* wysokość maksymalna: 90mm;
* głębokość maksymalna: 170 mm;
* waga maksymalna: 600g.
 |  |  |  |
| **Kamera nr 2 – 1 szt.** |
| * przetwornik (mln. Punktów): 2.1;
* rozmiar matrycy: 1/5.8 cala;
* rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI);
* format HD: 1080P;
* ogniskowa minimalna (mm): 2.1;
* ogniskowa maksymalna (mm): 57;
* zbliżenie optyczne: x 27;
* zbliżenie cyfrowe: x 320;
* stabilizator obrazu: Elektroniczny;
* przysłona: F: 1.9 - 4.0;
* rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC;
* ekran LCD – przekątna 2,7 cala;
* szerokość maksymalna: 60mm;
* wysokość maksymalna: 60mm;
* głębokość maksymalna: 130 mm;
* waga maksymalna: 200 g.
 |  |  |  |
| **Kamera nr 3 – 1 szt.** |
| * przetwornik (mln. Punktów): 2.29;
* rozmiar matrycy: 1/5.8 cala;
* rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI);
* format HD: 1080P;
* ogniskowa minimalna (mm): 1.9;
* ogniskowa maksymalna (mm): 57;
* zbliżenie optyczne: x 30;
* zbliżenie cyfrowe: x 350;
* stabilizator obrazu: Optyczny;
* przysłona: F: 1.8 - 4.0;
* rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC;
* ekran LCD – przekątna 2,7 cala;
* szerokość maksymalna: 60mm;
* wysokość maksymalna: 60mm;
* głębokość maksymalna: 130mm;
* waga maksymalna: 250g.
 |  |  |  |
| **Kamera nr 4 – 1 szt.** |
| * rozmiar matrycy: 1/2.3 cala;
* rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI);
* format HD: 4K;
* obiektyw: Szerokokątny;
* ogniskowa minimalna (mm): 3.8;
* ogniskowa maksymalna (mm): 38;
* zbliżenie optyczne: x 10;
* zbliżenie cyfrowe: x 120;
* stabilizator obrazu: Optyczny;
* rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC;
* ekran LCD – przekątna 3 cale;
* szerokość maksymalna: 80mm;
* wysokość maksymalna: 80mm;
* głębokość maksymalna: 160mm;
* waga maksymalna: 700g;
 |  |  |  |
| 9 | **Program do obróbki multimediów - 1 szt.** |
| * rozszerzony przepływ pracy HDR;
* przyspieszone dekodowanie AVC/HEVC;
* obsługa wielu (zagnieżdżonych) osi czasu;
* pełny przebieg pracy z color gradingiem;
* dekodowanie wspomagane sprzętowo (GPU);
* płynna obsługa plików 8K z pomocą trybu plików proxy;
* planarne śledzenie ruchu planarnego;
* zwolnione tempo przepływu optycznego;
* super płynne super slow-motion;
* przechwytywanie na żywo, w tym przechwytywanie wielu ekranów komputerowych i źródeł dźwięku;
* profesjonalne tworzenie i nagrywanie płyt DVD i Blu-ray;
* tytuły z obiektami 3D i narzędziami tekstowymi;
* bardzo czyste kluczowanie chrominancji i usuwanie tła;
* narzędzia do oświetlania i tworzenia efektu flary;
* stabilizacja wideo.
 |  |  |  |

1. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako konsorcjum[[2]](#footnote-2)

 *Nazwa Lidera ( Pełnomocnika)[[3]](#footnote-3) ……………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………*

 *Pozostali członkowie Konsorcjum2*

*…………………………………………..……………………………………………………………………….………………..………………*

*…………………………………………..……………………………………………………………………….…………………..……………*

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakichkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

1. Dostawę objętą zamówieniem wykonamy sami/zlecimy podwykonawcom[[4]](#footnote-4)

 Zakres rzeczowy zlecany podwykonawcom[[5]](#footnote-5) *………………………………………..……………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………………………………………*

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

..........................................................................................................................................................

*…………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………*

tel. ...............................................

1. Oświadczenia:
2. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i Projektem umowy.
6. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki płatności zawartych w Projekcie umowy.
7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego w ofercie terminu realizacji zamówienia jednak nie później niż określonego w Zaproszeniem do składania ofert.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
9. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
10. Dane zawarte w formularzu ofertowym oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
11. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016r.
12. *Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[6]](#footnote-6) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[7]](#footnote-7).*
13. ***Wyrażam***  *zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach prowadzonego postępowania.*
14. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
15. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
16. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
17. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
18. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
19. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…

itd.

C. Pełnomocnictwa *(jeżeli dotyczy)………………………-* załącznik do oferty nr ……..…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ 2020 roku ...............................................................

 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

 do reprezentowania wykonawcy

1. **Wypełnić w przypadku gdy jest się płatnikiem podatku VAT**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnić w przypadku gdy dotyczy [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Wypełnić w przypadku gdy dotyczy [↑](#footnote-ref-5)
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-7)