*Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór formularza oferty*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**NAZWA WYKONAWCY/ÓW**

………………………………………………………………………………………..………………….………

……………………………………………………………………………………………………..…….……...

**ADRES WYKONAWCY**

……………………………………………………………………………………………………..…….……...

……………………………………………………………………………………………………..…….……...

Tel./ fax…………………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………..….

NIP ………………………………………………………….

**Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu ul. Biłgorajska 12**

**23- 415 Księżpol**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert znak **GOK.271.2.2020** w ramach prowadzonego postępowania na:

**Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu**

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert **za łączną cenę**:

netto …………………………..………. zł

(słownie zł.: ……………………………………………………………..………………………………………………………)

brutto …………………………………. zł

(słownie zł.: ………………………………………………………………………………………………..…………………)

VAT: ……% - …………………………. zł[[1]](#footnote-1).

(słownie zł.: …………………………………………………………………………………….………………………………)

w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podzespołu/ minimalne wymagania** | **Opis oferowanego towaru – należy wpisać nazwę oraz parametry oferowanego przedmiotu w odniesieniu do wymaganych (wypełnia Wykonawca)** | **Wartość netto za szt.** | **Łączan wartość netto** |
| 1 | **Zestaw komputerowy Nr 1 – 1 szt. o parametrach** | | | |
| *Pamięć RAM:*   * zainstalowana pamięć - RAM 32 GB; * rodzaj pamięci - DDR4; * częstotliwość szyny pamięci - 3000 MHz; * możliwość rozbudowy wielkość pamięci RAM – min 64 GB; * liczba wolnych gniazd pamięci – 2; * liczba obsadzonych gniazd pamięci – 2. |  |  |  |
| Twardy dysk:   * zainstalowane dyski – SSD oraz HDD; * pojemność dysku SSD - min 500 GB; * rodzaj SSD - M.2 NVMe; * dysk HDD – min 2TB, 7200obr/min, SATA III (6Gb/s), format 3,5”, 64MB pamięci podręcznej. |  |  |  |
| Karta graficzna:   * pamięć karty graficznej RAM – min 6 GB; * interfejs karty graficznej – PCI-Express 3.0 x16; * wymagane złącza wyjściowe –min. DisplayPort - 3szt oraz HDMI – 1szt (złącza dostępne na tylnym panelu karty, nie dopuszcza się stosowania przelotek, konwerterów); * procesor karty graficznej, osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik min 11300 punktów, załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik. |  |  |  |
| Karta dźwiękowa:   * karta dźwiękowa – obsługa systemów dźwięku min 5.1; * interfejs karty – PCI-Express; * próbkowanie - min 32 bit; * częstotliwość próbkowania – min 384 kHz; * poziom SNR – min 122dB. |  |  |  |
| Procesor:   * bazowe taktowanie procesora – min 3,3 GHz; * ilość rdzeni procesora – min 6; * procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 14000 punktów, załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik. |  |  |  |
| Zasilacz – o wydajności minimalnej sumie mocy zastosowanych komponentów. |  |  |  |
| Obudowa – Tower, z portami na przednim panelu: min 2x USB3.2(Gen1). |  |  |  |
| Napęd optyczny wewnętrzny – Nagrywarka Blu-Ray o zapisie BD-R 16x. |  |  |  |
| Złącza na tylnym panelu płyty głównej min: 1 x RJ45, 2x USB 3.2 (Gen2), 4xUSB 3.2 (Gen1), 2xUSB. |  |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64 -bit lub równoważny.  Parametry równoważności:   * pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012; * zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI; * pełna integracja z systemami Płatnik; * pełna obsługa ActiveX; * wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji lub wirtualizacji. |  |  |  |
| Klawiatura – USB. |  |  |  |
| Mysz 3 przyciskowa z rolką – USB. |  |  |  |
| Monitor:   * przekątna ekranu - 27 cali; * typ matrycy – IPS; * jasność – min 300 cd/m2; * rozdzielczość – min 1920x1080; * złącza – min 1x HDMI; * wąska ramka min z 3 stron (lewa, prawa, górna) o szerokości max 7mm. |  |  |  |
| 2 | **Zestaw komputerowy Nr 2 – 3 szt.:** | | | |
| Procesor   * procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9000 punktów , załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik; * ilość rdzeni procesora – min 4; * częstotliwość procesora - 3.600 GHz; |  |  |  |
| Dysk twardy;   * pojemność zainstalowanego dysku - 256 GB; * typ zainstalowanego dysku – SSD M.2 NVMe. |  |  |  |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) - DVD+/-RW Tray load |  |  |  |
| Pamięć RAM   * pojemność zainstalowanej pamięci - 8 GB; * rodzaj zainstalowanej pamięci – DDR4. |  |  |  |
| Zintegrowana karta graficzna. |  |  |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa. |  |  |  |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej - 10/100/1000 Mbit/s. |  |  |  |
| Bluetooth. |  |  |  |
| Złącza:   * 2 x USB 3.0; * 4 x USB 2.0; * 1 x RJ-45 (LAN); * 1 x HDMI; * 1 x VGA; * 1 x wejście liniowe; * 1 x wyjście liniowe; * 1x gniazdo wyjścia słuchawkowego * 1x gniazdo wejścia mikrofonowego. |  |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64 -bit lub równoważny. Parametry równoważności:   * + pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012;   + zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;   + pełna integracja z systemami Płatnik;   + pełna obsługa ActiveX;   + wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji lub wirtualizacji. |  |  |  |
| Pakiet standardowego oprogramowania biurowego pozwalający na edytowanie tekstów, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz klient poczty (wraz z nośnikiem). Pakiet zapakowany w zafoliowane, nieotwierane pudełko. Oferowane funkcje:  tworzenie i edycja tekstu;  tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych;  tworzenie i edycja prezentacji;  klient poczty współpracujący w pełnym zakresie funkcjonalności z serwerem MS Exchange (e-mail, zadania, kalendarze);  możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego);  możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO);  całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie;  możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach;  w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji;  możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty;  współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników;  wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach;  możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów;  automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi;  automatyczne wypisywanie hiperłączy;  możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych;  możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony;  możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI;  możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu;  prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010, 2013, 2016, 2019. |  |  |  |
| Monitor:   * przekątna ekranu minimum 24,5 cala; * częstotliwość odświeżania obrazu 75Hz; * wbudowane głośniki; * złącza: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. |  |  |  |
| 3 | **Serwer NAS – 1 szt.:** | | | |
| * procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6100 punktów , załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągany wynik; ilość rdzeni procesora – min 4; częstotliwość procesora - 3.600 GHz; * wbudowana pamięć RAM - 4 GB; rodzaj pamięci - DDR4; * liczba zatok dysków twardych – 4; * zasilacze redundantne min 300 W każdy; * obsługa hot-swap dysków; poziomy RAID - 10 (1+0) , 60 (6+0) , 50 (5+0) , 1 , 6 , 0 , 5; * interfejs sieciowy –min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s oraz 2 x 10Gbit/s SFP+; * obudowa - Rack 1U; * gniazda rozszerzeń - 1 x PCIe; * obsługa wirtualizacji; * szyny montażowe RACK; * dyski HDD 4 szt. – min 4TB , 7200 obr/min, 256MB pamięci podręcznej, MTBF – 1 mln godzin, przystosowany do pracy z systemami NAS. |  |  |  |
| 4 | **Switch sieciowy – 1 szt.:** | | | |
| przełącznik wielowarstwowy zarządzalny- L3;   * montowany w stelażu RACK – 1U; * zarządzanie przez stronę www; * liczba portów Ethernet 1Gb/s- 48; * liczba modułów SFP+ - 2. |  |  |  |
| 5 | **UPS – 1 szt.:** | | | |
| * minimalna moc znamionowa - 700W; * napięcie wyjściowe - 230V; * napięcie wejściowe - 160 → 286V; * typ montażu - Montaż w stelażu RACK 19``; * typ – Line interactive. |  |  |  |
| 6 | **Projektor – 1 szt.:** | | | |
| * + system projekcyjny - Technologia 3LCD;   + panel LCD 0,76 cal z C2 Fine;   + natężenie światła barwnego - 7.000 lumen- 4.900 lumen; (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4;   + natężenie światła białego - 7.000 lumen - 4.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012;   + natężenie światła barwnego w orientacji pionowej - 7.000 lumen;   + natężenie światła białego w orientacji pionowej - 7.000 lumen;   + rozdzielczość - WUXGA, 1920 x 1200;   + High Definition - Optymalizacja 4K;   + współczynnik proporcji obrazu - 16:10;   + stosunek kontrastu - 2.500.000 : 1;   + źródło światła – Laser, 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco;   + odwzorowanie kolorów - do 1,07 mld kolorów;   + złącza - USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (2x), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, Wejście BNC, HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2);   + stosunek projekcji - 0,35 - 10,11:1;   + Zoom - 1 - 1,6;   + przesunięcie soczewki - Pionowo ± 67 %, poziomo ± 30 %;   + rozmiar projekcji - 50 cale - 1.000 cale;   + wartość przesłony obiektywu projekcyjnego - 1,7 - 2,3;   + odległość ogniskowa - 24 mm - 38,2 mm;   + obiektyw Wide Zoom. |  |  |  |
| 7 | **Ekran – 1 szt.:** | | | |
| * ekran z napędem elektrycznym umożliwiający jego rozwijanie/zwijanie; * minimalne wymiary powierzchni aktywnej – 440 x 330cm; * wał nawojowy z wmontowanym cichym napędem rurowym; * aluminiowa, anodowana obudowa; * czarna ramka dookoła powierzchni projekcyjnej podnosząca kontrast wyświetlanego filmu/prezentacji oraz eliminuje efekt Keystona ("trapezowania"); * czarny górny pas pozwalający w przypadku wysokich pomieszczeń na umieszczenie części wizyjnej odpowiednio niżej, aby wygodnie oglądać projekcję; * sterowanie bezprzewodowe do ekranu wbudowane w silnik. |  |  |  |
| 8 | **Kamery** | | | |
| **Kamera nr 1 – 1 szt.** | |  |  |
| * przetwornik (mln. Punktów): 8.29; * rozmiar matrycy: 1/2.5 cala; * rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI); * format HD: 4K; * ogniskowa minimalna (mm): 4.4; * ogniskowa maksymalna (mm): 88; * zbliżenie optyczne: x 20; * zbliżenie cyfrowe: x 250; * stabilizator obrazu: Optyczny; * przysłona: F2.0 - F3.8; * przysłona listkowa: 6 listków; * rozdzielczość zdjęć: 1024 x 1024; * rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC; * ekran LCD – przekątna 3 cale; * szerokość maksymalna: 80mm; * wysokość maksymalna: 90mm; * głębokość maksymalna: 170 mm; * waga maksymalna: 600g. |  |  |  |
| **Kamera nr 2 – 1 szt.** | | | |
| * przetwornik (mln. Punktów): 2.1; * rozmiar matrycy: 1/5.8 cala; * rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI); * format HD: 1080P; * ogniskowa minimalna (mm): 2.1; * ogniskowa maksymalna (mm): 57; * zbliżenie optyczne: x 27; * zbliżenie cyfrowe: x 320; * stabilizator obrazu: Elektroniczny; * przysłona: F: 1.9 - 4.0; * rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC; * ekran LCD – przekątna 2,7 cala; * szerokość maksymalna: 60mm; * wysokość maksymalna: 60mm; * głębokość maksymalna: 130 mm; * waga maksymalna: 200 g. |  |  |  |
| **Kamera nr 3 – 1 szt.** | | | |
| * przetwornik (mln. Punktów): 2.29; * rozmiar matrycy: 1/5.8 cala; * rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI); * format HD: 1080P; * ogniskowa minimalna (mm): 1.9; * ogniskowa maksymalna (mm): 57; * zbliżenie optyczne: x 30; * zbliżenie cyfrowe: x 350; * stabilizator obrazu: Optyczny; * przysłona: F: 1.8 - 4.0; * rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC; * ekran LCD – przekątna 2,7 cala; * szerokość maksymalna: 60mm; * wysokość maksymalna: 60mm; * głębokość maksymalna: 130mm; * waga maksymalna: 250g. |  |  |  |
| **Kamera nr 4 – 1 szt.** | | | |
| * rozmiar matrycy: 1/2.3 cala; * rodzaj matrycy: CMOS Exmor R (BSI); * format HD: 4K; * obiektyw: Szerokokątny; * ogniskowa minimalna (mm): 3.8; * ogniskowa maksymalna (mm): 38; * zbliżenie optyczne: x 10; * zbliżenie cyfrowe: x 120; * stabilizator obrazu: Optyczny; * rodzaj nośnika danych: SD/SDHC/SDXC; * ekran LCD – przekątna 3 cale; * szerokość maksymalna: 80mm; * wysokość maksymalna: 80mm; * głębokość maksymalna: 160mm; * waga maksymalna: 700g; |  |  |  |
| 9 | **Program do obróbki multimediów - 1 szt.** | | | |
| * rozszerzony przepływ pracy HDR; * przyspieszone dekodowanie AVC/HEVC; * obsługa wielu (zagnieżdżonych) osi czasu; * pełny przebieg pracy z color gradingiem; * dekodowanie wspomagane sprzętowo (GPU); * płynna obsługa plików 8K z pomocą trybu plików proxy; * planarne śledzenie ruchu planarnego; * zwolnione tempo przepływu optycznego; * super płynne super slow-motion; * przechwytywanie na żywo, w tym przechwytywanie wielu ekranów komputerowych i źródeł dźwięku; * profesjonalne tworzenie i nagrywanie płyt DVD i Blu-ray; * tytuły z obiektami 3D i narzędziami tekstowymi; * bardzo czyste kluczowanie chrominancji i usuwanie tła; * narzędzia do oświetlania i tworzenia efektu flary; * stabilizacja wideo. |  |  |  |

1. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako konsorcjum[[2]](#footnote-2)

*Nazwa Lidera ( Pełnomocnika)[[3]](#footnote-3) ……………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………*

*Pozostali członkowie Konsorcjum2*

*…………………………………………..……………………………………………………………………….………………..………………*

*…………………………………………..……………………………………………………………………….…………………..……………*

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakichkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

1. Dostawę objętą zamówieniem wykonamy sami/zlecimy podwykonawcom[[4]](#footnote-4)

Zakres rzeczowy zlecany podwykonawcom[[5]](#footnote-5) *………………………………………..……………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………………………………………*

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

..........................................................................................................................................................

*…………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………*

tel. ...............................................

1. Oświadczenia:
2. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający   
   w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i Projektem umowy.
6. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki płatności zawartych w Projekcie umowy.
7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego w ofercie terminu realizacji zamówienia jednak nie później niż określonego w Zaproszeniem do składania ofert.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
9. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
10. Dane zawarte w formularzu ofertowym oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
11. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016r.
12. *Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[6]](#footnote-6) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[7]](#footnote-7).*
13. ***Wyrażam***  *zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach prowadzonego postępowania.*
14. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
15. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
16. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
17. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
18. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…
19. ……………………………………………………………….- załącznik do oferty nr ……..…

itd.

C. Pełnomocnictwa *(jeżeli dotyczy)………………………-* załącznik do oferty nr ……..…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ 2020 roku ...............................................................

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

1. **Wypełnić w przypadku gdy jest się płatnikiem podatku VAT**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnić w przypadku gdy dotyczy [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Wypełnić w przypadku gdy dotyczy [↑](#footnote-ref-5)
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-7)